**ИНТЕР**

**БАГАЖНИК-КОРЗИНА АЛЮМИНИЕВАЯ С**

**АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ БОРТОМ 1,2\*1,0**

**ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ РЕЕЧНЫХ БАГАЖНИКОВ**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**1. Корзина универсальная предназначена для установки на все типы перекладин багажников.**

**2. Рекомендуемая нагрузка на корзину не должна превышать требования по грузоподъёмности к багажнику и автомобиля.**

**3. В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять затяжку крепёжных элементов.**

**ПОРЯДОК СБОРКИ**

**1. Установить зажимы(1)на продольную перекладину с пазом болтами М6\*16 через шайбу 6\*12 к квадратным гайкам М6 согласно фото 1,предварительно наклеив защитные резинки.**

**2. Собрать две продольные перекладины с пазом и две без паза с двумя поперечными перекладинами винтами М6\*25 согласно фото 2 и произвести затяжку.**

**3. Установить закладные детали (2) на поперечной перекладине к уголку болтом М6\*16 согласно фото(3).**

**4. Установить закладные детали (2) внутрь паза аэродинамического борта и произвести затяжку болта М6\*16 согласно фото 4.**

**5. Установить внутрь паза декоративную резинку предварительно отрезав её по размеру.**

**6. Установить корзину на перекладины багажника и закрепить через зажимы (1) болтами М6\*16 и винтом М6\*40 (фото 5).**

